**Описание объекта закупки на поставку товара**

1. **Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов).**

**Объект закупки:** Поставка технических средств реабилитации в целях создания условий доступности для инвалидов-колясочников жилых помещений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Ссылка на нормативный документ, на основании которого установлено требование к показателю | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| 1 | **Мобильный подъёмник с противовесом для перемещения инвалидов-колясочников в бассейн MINIK-Agua** | Общий вес изделия | Не более 205 кг | Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 10535-2010 "Подъемники для инвалидов. Требования и методы испытаний" | Указывается конкретное значение |
| Вес противовесов | Не более 160 кг | Указывается конкретное значение |
| Длина колёсной базы | Не более 110 см | Указывается конкретное значение |
| Ширина колёсной базы | Не более 70 см | Указывается конкретное значение |
| Максимальная грузоподъемность | Не менее 150 кг | Указывается конкретное значение |
| Привод - актуатор с усилием выталкивания | Не менее 400 Н | Указывается конкретное значение |
| Спуск в воду | До глубины не менее 60 см | Указывается конкретное значение |
| Сиденье | Пластиковый стульчик | Наличие |
| Подставка для ног | Площадка | Наличие |
| Материал противовесов | Сталь | Наличие |
| Материал изделия | легированная сталь, устойчивая к коррозии и агрессивной химической среде (марка Asi304) | Наличие |
| Покраска | порошковая термическая эмаль | Наличие |
| Задние колеса | поворотные, диэлектрические, с тормозом - 2 шт. | Наличие |
| Передние колёса | не поворотные, диэлектрические, без тормоза - 2 шт. | Наличие |
| Тип изделия | передвижной | Наличие |
| Условие эксплуатации | Не менее -45°С и не более +55°С | Диапазонное значение |
| Система управления | Выносной пульт с витым проводом | Наличие |
| потребляемая сила тока | 10А | Наличие |
| Электропитание (аккумулятор) | 12В | Наличие |
| Аккумулятор | Гелиевый | Наличие |
| Ёмкость аккумулятора | Не менее 30 спусков и поднятий | Указывается конкретное значение |
| Зарядное устройство | 220 В | Наличие |
| Инструкция | на русском языке | Наличие |
| Декларация соответствия |  | Наличие |

- Срок предоставления гарантии качества товара составляет 12 месяцев со дня поставки товара Получателю, страна производитель РОССИЯ